АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСОКУЛАКСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________ года №  ____
             с.Новосокулак
Об утверждении схемы теплоснабжения
Новосокулакского сельсовета
                  В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Новосокулакского сельсовета от 7 октября 2013 года
          1.Утвердить прилагаемую  схему теплоснабжения Новосокулакского сельсовета.
          2.Обнародовать на территории муниципального образовании Новосокулакский  сельсовет и разместить на официальном сайте сельсовета в сети « Интернет».

Глава сельсовета                                                                                 А.Н. Гусак

Разослано:    Прокуратуре, администрации МО Саракташский район, в дело.

Утверждена        
постановлением администрации
Новосокулакского сельсовета 
 От ______________   № 
                  
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НОВОСОКУЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Новосокулакского сельсовета Саракташского района является:
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;
- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

2. Состав схемы теплоснабжения сельсовета на период до 2027г.
Разработанная схема теплоснабжения  сельсовета включает  в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения
2. Общую характеристику сельсовета.
3. Графическую часть:
3.1.1.План сельсовета М 1:10000 с нанесением источников тепловой энергии с тепловыми сетями по существующему состоянию.
4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с.Новосокулак
4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации
5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей
6.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  сельсовета.

1.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения
Схема теплоснабжения сельсовета —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
     Схема теплоснабжения сельсовета представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.
Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельсовета на период до 2027 г. являются:
1.	Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельсовета.
2.	Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
3.	Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельсовета до 2027года.
2. Общая характеристика сельского поселения
Новосокулакский сельсовет расположен на севере Саракташского района по правую сторону реки Бурунча (Бурча) и по левую сторону от неё. С двух сторон село окружено горами. С южной стороны находятся Козьи горы, а с северной – Волчьи горы. С запада и востока проходят невысокие грядовые поднятия, поэтому село находится как бы в котловине. Земли села граничат на севере с землями Башкирии – село Иняк, на северо-востоке – с землями села Бурунча, на востоке с землями села Старый Сокулак, на юге – с землями села Карагузино, на западе - с землями села Надеждинка

Климат  отличается резкой континентальностью. Лето жаркое, с частыми засухами и суховеями. Зима суровая, продолжительная, с сильными морозами и буранами. Осадков выпадает немного. Распределяются они в течение года неравномерно. Континентальность климата объясняется, прежде всего, его внутриматериковым положением, большой удаленностью от морей и океанов. Влияние Атлантического океана в ее пределах сильно ослабевает, зато усиливается воздействие климата соседних полупустынь и пустынь. Отсутствие высоких горных хребтов, которые могли бы служить препятствием, делает возможным проникновение в область очень холодных масс воздуха зимой (преимущественно из Сибири) и сухих, горячих воздушных потоков летом из Казахстана и Средней Азии. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 2,5°С Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 20-22°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет  -14,5 и -18 °С. Минимальная температура зимой иногда доходит до -46°С, а максимальная летом до 40 °С. Таким образом, колебания крайних температур достигают 85 °С.
В состав территории муниципального образования Новосокулакский сельсовет, входят  2 населенных пункта.
Перечень населенных пунктов Новосокулакского сельсовета
(по состоянию на 01.01.2013г.)
№
п/п	Наименование населенного пункта	Численность постоянного населения*
чел.	Численность временного населения**
чел.	Площадь населенного пункта
га	
1.		село Новосокулак	605		330га	
2.		Деревня Ислаевка	32		103,5га	
	Итого:	637			
                                     Жилищный фонд
Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО Новосокулакский сельсовет по данным администрации на 01.01.2013г. составила 11847 тыс.кв.м. При численности населения  637 чел. средняя жилищная обеспеченность составляет – 18,5 кв.м на одного человека. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 0% частный фонд – 100 %
Жилищное строительство на территории сельского поселения развивается низкими темпами. Ввод жилья осуществляется за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов. В 2012 году было введено 75 кв.м общей площади. По данным администрации МО Новосокулакский сельсовет на 01.01.2013г. на территории сельского поселения расположены  2 ветхих и аварийных жилых строений общей площадью 72 кв.м.
                             
Социальная инфраструктура
В Новосокулакском сельсовете, присутствуют лишь минимальный набор объектов социальной инфраструктуры. Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания, сформированная в основном, в 50-е годы прошлого века имеет ряд недостатков: неудовлетворительное техническое состояние части объектов, отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов.
Культурно-бытовое обслуживание сельсовета
№
п/п	Населенный пункт	Численность постоянного населения	Наименование объектов
повседневного пользования	
1	село Новосокулак	605	средняя школа, дошкольная группа, ФАП, 3 магазина, отделение связи, отделение сбербанка, Дом Культуры, библиотека	
2	Деревня Ислаевка	32	-	
3.  Графическая часть  схемы теплоснабжения ( приложение 1,2)
4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Теплоснабжение   муниципального  образования  Желтинский сельсовет  осуществляется:
 - с. Новосокулак  -   99 % хозяйств –природный газ, 1% - печи на дровах;  горячее водоснабжение от газовых котлов, газовых или электрических колонок.
 -  д. Ислаевка      -   Природный газ, печи  на  дровах  и  котлы на твердом топливе, горячее  водоснабжение  отсутствует. 
Характеристика имеющихся  в муниципальном  образовании  Новосокулаксий сельсовет   локальных  теплоисточников.
№  п/п	Наименов. объекта	марка котлов	количество котлов	мощность котлов, кВт.	вид топлива	протяженность тепловых сетей,  км.	Расположение	

1.	Котельная  	КОГВ	    3	100	газ	0,105	с.Новосокулак     лак 	
Централизованное  теплоснабжение  в сельсовете отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается   индивидуальными источниками тепла.    
4.1.На территории Новосокулакского сельсовета газоснабжение осуществляется ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
5. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей
Средний износ трубопроводов теплосетей в сельсовете составляет       72 %. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  Новосокулакском сельсовете протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  300,0 метров, в том числе в ППУ изоляции – 88,0 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям. Бесхозных тепловых  сетей  в муниципальном  образовании   Новосокулакский сельсовет  не имеется.
 Средний износ котлоагрегатов в котельной с.Новосокулак 8%. 
6.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  сельсовета

        Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых котельных и тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет.